**Карта заказа[[1]](#footnote-1)   
 терминала контроля изоляции вводов БЭ2502А1401**

Место установки терминала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком 🗹 в таблице 1 - требуемое типоисполнение терминала, а в таблице 2 - требуемый режим работы лицевой панели терминала.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоисполнение  терминала | Параметры | | | | Количество | |
| Номиналь-ный переменный ток, А | Номиналь-ное напря-жение перемен-ного тока, В | Номинальное напря-жение оперативного питания, В | | Аналого-вых каналов тока/  напряжения | Дискрет-ных входов/ выходных реле |
| Постоян-ного тока | Перемен-ного тока |
| 🞎 БЭ2502А1401-20Е1 УХЛ3.1 | 1 | 100 | 110 | - | 3/ 5 | 24/ 19 |
| 🞎 БЭ2502А1401-20Е2 УХЛ3.1 | 220 |
| 🞎 БЭ2502А1401-20Е4 УХЛ3.1 | - | 220 |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Переключение групп уставок | 🞎 | Электронными ключами |
| 🞎 | Используя дискретные входы |

2 Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 25 °С (типовое исполнение), 🞎 по заказу до минус 40 °С.

3 Данные о значении емкостного тока высоковольтного ввода

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ёмкостный ток высоковольтного ввода, А | Фаза | Первичная величина | Вторичная величина |
| А |  |  |
| В |  |  |
| С |  |  |

4 Выбор типа интерфейса Ethernet для МЭК 61850

Отметьте знаком 🗹 в таблице 3 требуемые параметры серии стандартов МЭК 61850.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие серии стандартов МЭК 61850 | | Ethernet | ТТL/RS-485\* |
| 🞎 | Есть | 2 Электрических (RJ45) | 1 шт. |
| 🞎 | Есть | 2 Оптических (LC-разъём) |
| \* Для подключения преобразователей связи (МЭК 60870-5-103) в терминале установлен 1 порт ТТL | | | |

5 Вариант установки

Отметьте знаком 🗹 в таблице 4 требуемые параметры

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| 🞎 | **Стандартный** (ЭКРА.305651.021-05) |
| 🞎 | **С уменьшенной монтажной глубиной на 50 мм** |
| 🞎 | **С уменьшенной монтажной глубиной на 100 мм** |
| 🞎 | **Поворотная рама** |

6 Дополнительные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3,   
пом. 541

8 Заказчик: Предприятие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

1. Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение. [↑](#footnote-ref-1)